|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求**  **计划号** | **物料组** | **物料** | **物料描述** | **需求**  **数量** | **单位** | **综合单价（元）** | **合价（元）** | **厂家**  **（品牌）** | **附加信息** |
| MQH180401 | 510505 | 10391137 | 滤布 46300×3500mm BL-50DDY | 6 | 件 |  |  |  | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司气化车间真空过滤机滤布采购技术要求   1. 系统概况   1.真空过滤机处理能力约80m3/h，含固量约15%（wt%）；  2.真空过滤机规格型号：DU57.6/3200;  二、技术要求  1.滤布厚度3mm，建议采用高强度聚酯工业纱，双层织法，保证使用寿命大于2000小时；  2.钢箍采用316L不锈钢，滤布连接处采用3M魔术贴；  3.整幅制造，不得拼接；  4.使用过程中（2000小时内）出现褶皱，拉伸变形、开线、跑偏等问题，视为产品质量不合格；  5.要求产品滤饼含水率小于40%（wt%），否则视为不合格； |