|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料描述** | **数量** | **单位** | **综合单价（元）** | **合价（元）** | **厂家**  **（品牌）** | **成本中心描述** | **附加信息** |
| 1 | 托盘 1100×1100×150mm 塑料 | 1000 | 个 |  |  |  | 水务车间-污水及中水 | HDPE全新料，四面进叉单面标准，田字型，自重不低于12Kg，静载4吨，动载1.5吨，适应温度范围：零下29℃-60℃ |